Induktionsherd IH7 / 2ZT+A
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372023 

- für GN 1/9
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- isolierte Wanne mit Überlaufvorrichtung
- Glaskeramik-Arbeitsfläche, Stärke in mm: 6, einteilige Kochfläche, tiefgezogen, wasserdicht, hermetisch versiegelt, Topfdurchmesser mindestens 120 bis 280 mm
- Doppelheizzonen, Restwärmeanzeige, thermostatische Regelung je Heizzone 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	735
Höhe (außen):	250

Tiefe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	10,00 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	44
Nettogewicht (kg):	40 

SONDERZUBEHÖR
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
rechter und linker Handlauf, für Serie EVO 700, B in mm: 660, T gesamt in mm: 50