Kühlinsel ERIN EM140, L 1875, R290, Nachtrollo
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48951401875111 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Wurstwaren und Molkereiprodukten
- kanalisierbar, anbaufähig
- Nachtrollo, Antibeschlag-Verglasung, Grundausstattung ohne Plexiglas-Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- LED-Beleuchtung (im Deckenteil), 4000 K
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Temperaturregelung
- bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 40
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1390

Tiefe (innen):	430 | 430 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,85 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	28,91
Energieverbrauch/ annum:	10554
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	350 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1875
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1875, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung
Rollen-Kit, für Serie ERIN EM, Höhe in mm: 80
Seitenteil (1), verglast, für Serie ERIN EM 140