Wasserenthärtungsanlage soft duomatik Jumbo mit Bypass
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4952062B 

- für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
- Doppelanlage bis 50 °C, 10° d (KH): 2 x 3.370 l
- vollautomatische Steuerung
- Steuerkopf, Zeit- / Mengensteuerung, Regenerierungs-Austauschsystem
- direkter Anschluss an Trinkwasser-Versorgung 
 
Hinweis:
Ab einer Wasserhärte von 5° dH (KH) wird von Geräteherstellern der Einsatz einer Enthärtungsanlage empfohlen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	581
Tiefe (außen):	349
Höhe (außen):	600

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	28
Nettogewicht (kg):	50 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussschlauch 1 m, 3/4"-3/4"
Anschlussschlauch 1,5 m, 3/4"-3/4"
Anschlussschlauch 2 m, 3/4"-3/4"
Anschlussschlauch 2,5 m, 3/4"-3/4"
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
Salztabletten 25kg- Sack
Thermo- Mischventil, für Temperaturerhöhung des Wasserzulaufs der Spülmaschine, 2 x Zulauf, 1 x Ablauf