Warmhalteschubladen HSW 013 E
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437030013 

- für GN 1/1-150, Einschub quer
- zum Warmhalten von Speisen
- einbaufähig, stapelbar
- einstellbare Entlüftungsventile (an der Vorderseite)
- 3 x GN-Schublade 1/1, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150, je Schublade
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Temperaturregelung, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	660
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	730

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	77
Nettogewicht (kg):	67 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil
4 x Saugnapffüße 

SONDERZUBEHÖR
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSW und CSD 011 / 012 / 013
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremsen), für HSW und CSD 011 / 012 / 013
seitliche Griffe zum Transportieren des Gerätes, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 / 313