Backwaren- | Sahneklimakühlschrank NC81P II
Datenstand: 07.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	474600400613 

- für EN 600 x 800 mm
- Energiespar-Lüfter, indirekte Umluft (Luftverteilungskanal)
- 1 x Volltür, selbstschließend, ab 100° feststehend, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Touch-Display (5,0 Zoll), Luftfeuchtigkeit (40-95%), gesondert einstellbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Für Wartungszwecke ist ein Mindestabstand von 500 mm über dem Gerät einzurechnen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	790
Tiefe (außen):	1030
Höhe (außen):	2110

Tiefe bei geöffneter Tür:	1760

Breite (innen):	620
Tiefe (innen):	820
Höhe (innen):	1510 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	768
Nettoinhalt (l):	691 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90
Anschlusswert (Elektro):	1,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,65
Energieverbrauch/ annum:	602
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-3 bis 18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	40 - 95 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	195
Nettogewicht (kg):	160 

SERIENZUBEHÖR
24 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200 

SONDERZUBEHÖR
Umbaukit für Türanschlagwechsel für Serie NC