Speiseeisvitrine BERMUDA LX 13 UM
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453200001810 

- zur Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen, beheizt
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet, RAL 9006 (grau)
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- doppeltes Verdampfersystem
- 2 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1670
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	1343

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	395
Nettoinhalt (l):	325 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	9563
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	Reservefach bis zu -16 °C
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblenden in weiß, Seitenteile in grau, Edelstahlblech, gelocht 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	227
Nettogewicht (kg):	200 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtrollo, bedienseitig
4 x Doppellenkrollen 

SONDERZUBEHÖR
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 135 x 135 x 500
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 250 x 130 x 500
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung, Edelstahl 18/10, herausnehmbares Krümelblech,<br />Lochanzahl: 8 (Ø in mm: 26) + 3 (Ø in mm: 31), Fläche B x T x H in mm: 240 x 120 x 480
Eisschale 4,7 l, B x T x H in mm: 265 x 160 x 170
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für BERMUDA und ISABELLA LX 13
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien ISETTA / FIJI / ISABELLA / BERMUDA / ELEGANCE
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416