Konvektionsofen Maxi 54
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	533300054 

- Einschub quer
- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgekühlten Speisen sowie zum Backen
- Airflow Luftverteilungssystem für den Innenraum
- 1 x Volltür, Edelstahl-Griffleiste, durchgehend, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hygienische Dichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- mechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Drehknopfbedienung, Zeit- und Temperaturregelung
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 70 mm zu den Seiten und von 120 mm oberhalb einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1048
Tiefe (außen):	759
Höhe (außen):	877

Tiefe bei geöffneter Tür:	1608

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	13,20 kW | 400 V | 3N/PE | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	92 

SONDERZUBEHÖR
Kondensations- / Dunstabzugshaube, für Modelle Maxi 54 / 72
Untergestell, für Modell Maxi 54, offen, B x T x H in mm: 1050 x 804 x 776