Schnellkühler | Schockfroster Verdampferpaket 150 kg, synth. Kältemittel
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433100150 

- 3 x EC-Ventilator
- Magnetventil, Expansionsventil
- externe elektronische Steuerung
- TFT-Touch-Farb-Display (7,0 Zoll), Quick-Startfunktion, produktspezifische Programme, Anzeige aller Zyklusdaten und Alarme, Multi-Timer, Hard-Freezing, Hard-Chilling, Ethernet-Schnittstelle, WiFi-Schnittstelle, USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten
- Fisch-Sanitisierung, Flaschenkühlfunktion, Auftaufunktion
- elektrische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz 
 
Hinweis:
Weitere Modellkonfigurationen mit 2, 3 oder 4 Verdampferpaketen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1001
Tiefe (außen):	390
Höhe (außen):	1995

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-448A/449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,51 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	90 bis 3 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	90 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0