Gasherd GH7 / 4FLGB
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372002 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen
- Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen, Edelstahlbrenner, thermostatische Temperaturregelung, selbststabilisierende Flamme 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	908

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	28,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	95
Nettogewicht (kg):	80 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 2/1, verchromt
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250