COOL-LINE Kühlschrank KU 702 BASE
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729678 

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- sockelfähig
- 44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
- hocheffizienter Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Boden, abgerundete Ecken
- CRIO SMART - Displaysteuerung
- Digitalanzeige, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1544 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	670
Nettoinhalt (l):	503 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,00
Energieverbrauch/ annum:	713
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 55% RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 90 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Sichtseiten: CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	122
Nettogewicht (kg):	106 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
3 x Auflageschienen (2 Stk.)
3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedaltüröffner für Serie 702
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 180
gelochtes Rost GN 2/1