Frischwarentheke ENIXE EN250, L 1250, OM-R452, M1, Nachtrollo
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48912501250512 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 577, hochklappbar, mit Hebemechanismus, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), T in mm: 360, Stärke in mm: 12, gesondert schaltbar, 3000 K
- Stapelgrenze bis 170 mm
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- Lieferung ohne Tauwasserschale (Sonderzubehör)
- Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, Energiesparlüfter 
 
Hinweis:
Lichthelligkeit und Verdampfer-Lüftergeschwindigkeit durch einen Fachmann umstellbar. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1190

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,76
Energieverbrauch/ annum:	276 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	222
Nettogewicht (kg):	125 

SERIENZUBEHÖR
Nachtrollo
Papierrollenhalter, grau lackiert 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplattenverbreiterung, für Serie ENIXE 1250
Kanalisierung-Kit, für Serie ENIXE, zum Verbinden von Geräten der Serie
Schiebescheiben, Plexiglas, für Serie ENIXE 1250
Schneidbrett, für Serie ENIXE
Seitenteil (1), für Serie ENIXE, B in mm: 40
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Steuerung, für Zentralkühlung, Serie ENIXE
Stufenauslage, 1-stufig, für Serie ENIXE 1250
Stufenauslage, 2-stufig, für Serie ENIXE 1250
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE
Waagenhalter, für Serie ENIXE, B x T in mm: 600 x 400
Warentrenner, abnehmbar, für Serie ENIXE
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ENIXE
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ENIXE
elektrische Abtauung, für Serie ENIXE 1250