Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1950 G-SD
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435700401 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gewölbt
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 2 x Schiebetür, Isolierglas, Rückholfeder, Schloss
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), gesondert schaltbar
- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- elektronische Steuerung
- Innenthermometer, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1110
Tiefe (außen):	825
Höhe (außen):	2010

Breite (innen):	1000
Tiefe (innen):	652
Höhe (innen):	1533 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	857
Nettoinhalt (l):	700 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	125
Anschlusswert (Elektro):	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,40
Energieverbrauch/ annum:	2336
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, RAL 9016 (Verkehrsweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	198
Nettogewicht (kg):	193 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
4 x Rollen
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 985 x 555 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost, für KU 1950 G-SD und KU 1950 G-DR, weiß rilsaniert, B x T in mm: 985 x 555, B x T in mm: 980 x 550
Tragrosthalter, für KU 1950 G-SD und KU 1950 G-DR, 4 Stück pro Rost erforderlich