Gasherd GH7 / 4FLEB
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372003 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen (Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich)
- Kochstellen-Abstellgitter, geschirrspülgeeignet
- Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen, 4-Takt-Schalter je Heizzone 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	908

Tiefe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro / Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	6,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	22,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	95
Nettogewicht (kg):	88 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 2/1, verchromt
1 x Umschaltdüsen für Flüssiggas, lose beigelegt
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Abgaskamin-Verbindungsring, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
Fortkochplatte, für 1 Brenner, für Serie EVO 700
Gas-Druckregler
Grillplatte für 1 Brenner, gerillt
Grillplatte für 1 Brenner, glatt
Schieberost über 2 Brenner, Edelstahl, für Herde der Serie EVO 700
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Gasherd 2-flammig, 50 mbar
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Gasherd 4-flammig, 50 mbar