Geschirrspülmaschine ZTUCLG3
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406400314 

- Einschub Höhe in mm: 400
- zum Spülen von hohen Gläsern, Wein- und Biergläsern, Geschirr- und Pizzatellern sowie GN 1-1-Blechen
- einwandig
- unterbaufähig
- doppelwandige Tür, CNS, isoliert, selbstschließend (soft close), ergonomische Griffleiste
- integriertes Druckboilersystem
- tiefgezogener Waschtank mit abgerundeten Ecken, ohne Verrohrung, Tankflächenfilter, gelocht, leicht herausnehmbar
- elektronische Steuerung
- Touch-Hauptstarttaste, LED-Symbole, MyEco-Zyklus, Anpassung der Waschzyklen, Einstellung der Dosierung von Geschirrspülmitteln, Alarmfunktion, Bluetooth-Technologie, Steuerung und Kontrolle per App möglich, zusätzliche Funktionen via Bluetooth und Cloud Connection
- Selbstdiagnosesystem, einstellbare Pause zwischen Wasch- und Spülzyklen, Reiniger- und Klarspülmitteldosierpumpe, automatisches Selbstreinigungsprogramm
- PVC-Wasserzuleitung, Kalt- / Warmwasseranschluss
- Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar 
 
Hinweis:
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/ 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	572
Tiefe (außen):	623
Höhe (außen):	850

Breite (innen):	520
Tiefe (innen):	540
Höhe (innen):	400 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	5,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,24 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand aus Stahlblech, komplett geschlossen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	50
Nettogewicht (kg):	60 

SERIENZUBEHÖR
1 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
1 x Tellerkorb, Kunststoff, gelb, für 18 x Suppenteller oder 27 x Untertasse, Ø in mm: bis zu 240 mm, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105 

SONDERZUBEHÖR
4 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 220 x 220 x 150
Anschlussschlauch 1,5 m, 3/4"-3/4"
Anschlussset für Enthärterpatrone, 2 flexible Silikondruckschläuche (je 1,5 m) mit Edelstahlummantelung,<br />3/4" Metallanschlussgewinde (gerade), belastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, inkl. Wasserzähler
Bausatz für Ablasspumpe, für Serie Z-Active 100, B x T x H in mm: 180 x 120 x 120
Bausatz für Druckerhöhungspumpe (50 Hz), für Serie Z-Active 100, B x T x H in mm: 350 x 300 x 250
Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
Edelstahl-Tanksieb für LS 5, Nachrüstkit
Einwaschservice, für Untertisch-Geschirrspülmaschinen - NETTOPREIS (zzgl. Fahrtkosten)
Gläserkorb 1/2, Kunststoff, B x T x H in mm: 500 x 250 x 173
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H x Ø in mm: 120 x 100, B x T x H in mm: 500 x 500 x 155
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H x Ø in mm: 170 x 100, B x T x H in mm: 500 x 500 x 205
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H x Ø in mm: 220 x 100, B x T x H in mm: 500 x 500 x 255
Gläserkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H x Ø in mm: 70 x 100, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Klarspülmittelsensor-Nachrüstkit, für Untertisch- und Haubenspülmaschinen, B x T x H in mm: 100 x 750 x 100
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
Rosteinsatz für Spülkörbe, B x T x H in mm: 458 x 458 x 10
Spülmittelsensor-Nachrüstkit, für Untertisch- und Haubenspülmaschinen, B x T x H in mm: 100 x 750 x 100
TE 15, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
TE 20, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
Tablettkorb, Kunststoff, rot, für 5 x Tablett, B x T in mm: 530 x 325, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tassenkorb, Kunststoff, blau, für 24 x Tasse oder 48 x Mokkatasse, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tassenkorb, Kunststoff, blau, mit geneigtem Boden, für 20 x Tasse oder 24 x Kaffeetasse, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tellerkorb 1/2, Kunststoff, B x T x H in mm: 500 x 250 x 85
Tellerkorb, Kunststoff, blau, für 12 x Pizzateller, Ø in mm: 300, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tellerkorb, Kunststoff, blau, für 16 x Suppenteller, Ø in mm: 240, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tellerkorb, Kunststoff, gelb, für 18 x Suppenteller, Ø in mm: 240 oder 27 x Untertasse, Ø in mm: 150,<br />B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
Tellerkorb, Kunststoff, grün, für 12 x Suppenteller, Ø in mm: 240, B x T x H in mm: 500 x 500 x 105
UO small Tank, zur Erzeugung von Osmosewasser für Gläser- und Geschirrspülmaschinen und Haubenspülmaschinen<br />ohne Drucksteigerungspumpe, Installation senkrecht
Universalkorb 1/2, Kunststoff, B x T x H in mm: 500 x 250 x 80
Untergestell, mit 2 Korbeinschüben, B x T x H in mm: 595 x 540 x 450
VE 15, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
VE 20, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
Waschtankfilterset (1 x Traeger und 2 x Filter), Verbundwerkstoff, für Serie Z-Active 100, B x T x H in mm: 480x 229 x 27
Zulaufschlauch, mit Edelstahlmantel 2100 mm lang, ausgelegt für Wasserdruck bis zu 10 bar<br />für alle Untertisch- und Haubenspülmaschinen
externer Wasserenthärter, 8,0 l
soft duomatik Jumbo mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft duomatik evoline mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft monomatik mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung