COOL-LINE Kühltisch (2 Abteile) KT-CL 1241 4Z
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729682 

- für GN 1/1-150
- sockelfähig, unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- Arbeitsplatte, CNS, abnehmbar, Stärke in mm: 50
- 4 x CNS-Halbschublade mit Teleskopzug, 3-Kammer-Ballondichtung, CNS-Griffleiste, maximale Tragfähigkeit der Schubladen in kg: 35, Nutzhöhe in mm: 165
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach links 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1245
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1241
Tiefe (Korpus):	695
Höhe (Korpus):	650

Breite (innen):	798
Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	500 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	260
Nettoinhalt (l):	109 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,0
Energieverbrauch/ annum:	560
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	40 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / CHR 1.4016, Rückwand: verzinkter Stahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	110
Nettogewicht (kg):	98 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, Höhe in mm: 150 (-5 bis +50)