COOL-LINE Schnellkühler | Schockfroster SKF 5 EASY
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45110250 

- für GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm
- 1 x Volltür, CNS, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit)
- elektronische Steuerung
- akustische und optische Alarmfunktion, separater Speiseeiszyklus, automatischer Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus
- manuelle Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	760
Tiefe (außen):	725
Höhe (außen):	850

Tiefe bei geöffneter Tür:	1419

Breite (innen):	640
Tiefe (innen):	405
Höhe (innen):	360 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,75 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4372 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	86
Nettogewicht (kg):	76 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, zur Aufnahme von bis zu 5 EN-Blechen / -Rosten 600 x 400 mm
1 x Kerntemperaturfühler
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 62 bis 90 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS