COOL-LINE Getränketheke TURIN, ohne Abdeckung
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	427400400..B-L 

- Sockel, kunden- und bedienseitig verzinkt, H x T in mm: 40 x 40
- 2 x CHR-Drehtür, Griffmulde, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x Halbschublade mit CHR-Rollenauszug, gekühlt, Griffmulde, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Nutzhöhe in mm: 355
- mechanische Steuerung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Mittelverdampfer 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2450
Tiefe (außen):	643
Höhe (außen):	930

Tiefe bei geöffneter Tür:	1147

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-513a
Kältemittel-Füllmenge (g):	320
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,60 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 12 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	245