Gläserspülmaschine ZSDIAG 
Datenstand: 04.07.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406402238 

- Einschub Höhe in mm: 290
- zum Einsatz in Bars, Restaurants, Hotels, Cateringbetrieben, Großküchen und der Gemeinschaftsverpflegung
- zum Spülen von Gläsern - speziell Cocktail-, Wein-, Bier-, Sekt-, Wasser- und Dessertgläsern - sowie Tassen, Bechern und Besteck
- doppelwandig
- doppelwandige Tür, CNS, isoliert, ergonomische Griffleiste
- austauschbare CNS-Spülarme, atmosphärischer Boiler
- CNS-Waschtank, abgerundete Ecken, geneigter Boden
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, ACTIVE-Kontrollsystem, atmosphärischer Boiler erhitzt Wasser auf min. 84 °C für einen desinfizierenden Spülzyklus
- Softstartprogramm zum Schutz empfindlicher Materialien (Glas, Porzellan etc.), Selbstdiagnosesystem, ACTIVE - garantiertes Spülsystem. ACTIVE LED leuchtet grün, wenn alle im Gerät befindlichen Teile gründlich gespült wurden.
- PVC-Wasserzuleitung
- CNS-Ablauf-Filter, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar 
 
Hinweis:
Nur das vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte Inbetriebnahmeprotokoll Spültechnik berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Auf Wunsch können wir Ihre NordCap-Spülmaschine direkt vor Ort fachmännisch in Betrieb nehmen und einwaschen lassen. Dieser Service erfolgt durch einen von uns autorisierten Service-Partner. Inbetriebnahmeprotokoll, Leistungen und pauschale Kosten finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/ 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	460
Tiefe (außen):	565
Höhe (außen):	715

Breite (innen):	400
Tiefe (innen):	400
Höhe (innen):	290 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand aus Stahlblech, komplett geschlossen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	46
Nettogewicht (kg):	37 

SONDERZUBEHÖR
4 x Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 220 x 220 x 150
Anschlussschlauch 1,5 m, 3/4"-3/4"
Anschlussset für Enthärterpatrone, 2 flexible Silikondruckschläuche (je 1,5 m) mit Edelstahlummantelung,<br />3/4" Metallanschlussgewinde (gerade), belastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, inkl. Wasserzähler
Besteckbehälter, Kunststoff, gelb, B x T x H in mm: 110 x 110 x 150
Einsatz für 14 Untertassen, für Körbe 400 x 400 mm, B x T x H in mm: 352 x 110 x 100
Einsatz für Sektflöten
Einwaschservice, für Gläserspülmaschinen - NETTOPREIS (zzgl. Fahrtkosten)
Gläserkorb, eckig, B x T x H in mm: 395 x 395 x 100
Gläserkorb, eckig, B x T x H in mm: 395 x 395 x 115
Gläserkorb, eckig, B x T x H in mm: 395 x 395 x 200
Gläserkorb, eckig, mit geneigtem Boden, für 16 x Glas, H in mm: bis zu 280, B x T x H in mm: 395 x 395 x 200
Gläserkorb, mit Rahmen, rund, Ø x H in mm: 400 x 400
Korb, eckig, für 16 x Teller, Ø in mm: 190 oder 8 x Teller, Ø in mm: 240, B x T x H in mm: 395 x 395 x 100
Korb, eckig, mit Besteckbehälter und Tasseneinsatz, B x T x H in mm: 395 x 395 x 100
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
Rosteinsatz für Spülkörbe, B x T x H in mm: 458 x 458 x 10
TE 15, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
TE 20, Teilentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
Tasseneinsatz, geneigt, B x T x H in mm: 110 x 350 x 100
Teller-Einsatz, B x T x H in mm: 90 x 290 x 75
UO small Tank, zur Erzeugung von Osmosewasser für Gläser- und Geschirrspülmaschinen und Haubenspülmaschinen<br />ohne Drucksteigerungspumpe, Installation senkrecht
VE 15, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
VE 20, Vollentsalzung, Tauschpatrone für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (GSG)
soft duomatik Jumbo mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft duomatik evoline mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung
soft monomatik mit Bypass, für gewerbliches Geschirrspülen (Weißgeschirr), zentrale Hauswasserversorgung