Regenerationsofen RRO 141 E
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437050103E 

- für GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm
- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgekühlten Speisen
- Entlüftungsventil (in der Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Abstellung des Lüfterrades bei Türöffnung, Drehgriff, Türanschlag links, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Startverzögerung möglich, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Warmhaltefunktion
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- bauseitiger Wasseranschluss, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Auch als Glastürmodell auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Weitere Modelle für GN 2/1 und mit größerem Einschub-Abstand auf Anfrage erhältlich. Das Einhängegestell GN 1/1 kann ohne Aufpreis durch ein Einhängegestell EN 600 x 400 mm ersetzt werden. Bitte sprechen Sie uns an. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	821
Höhe (außen):	1630

Tiefe bei geöffneter Tür:	1533

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	15,50 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	123 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 180 bis 280 

SONDERZUBEHÖR
1-Punkt-Kerntemperaturfühler
Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung
Einhängegestell EN 600 x 400 mm, für RRO 141
Glastür mit separater Beleuchtung für Innenraum, für RRO 141
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler
Türanschlagwechsel, ab Werk wechselbar
USB-Schnittstelle, zum Auslesen von HACCP-Daten
einstellbare Lüfterdrehzahl
externer Wassertank, anstelle Festwasseranschluss, an der Geräteseite anbringbar