COOL-LINE Mini-Tiefkühlzelle Z 2000 TK (R-455A)
Datenstand: 02.08.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710714001-0-0-0 

- für Tiefkühlkost
- Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), zerlegte Anlieferung
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach oben 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1100
Tiefe (außen):	1240
Höhe (außen):	2282

Breite (innen):	940
Tiefe (innen):	920
Höhe (innen):	1730 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1496 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	460
Anschlusswert (Elektro):	0,71 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,00 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-23 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	290
Nettogewicht (kg):	200 

SERIENZUBEHÖR
3 x Tragrost, B x T in mm: 850 x 865 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost 850 x 865 mm, für COOL-Minikühlzelle