COOL-LINE Getränketheke OSLO (R), Ohne Abdeckung
Datenstand: 15.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	42795061602 

steckerfertigje nach Modell mit Flügeltüren und/ oder mit 2 übereinander angeordneten Auszügen (Nutzhöhe je Auszug 355 mm)Spülenunterbau wahlweise links oder rechts angeordnetThekenkorpus innen, Mittel- und Querstege, Unterschrankfronten, Türen und Züge aus Chromstah, Seiten und Rückwand aus verzinktem StahlblechSockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinktUmluftverdampfer in Mittelausführungautomatische TauwasserverdunstungSteuerung mechanischTüren und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1900
Tiefe (außen):	643
Höhe (außen):	930

Tiefe bei geöffneter Tür:	1147

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	320
Anschlusswert (Elektro):	277 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,6 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 12 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	T (+16 bis +43 °C) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	155