Wandkühlregal SLIM GD 100 EXC
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453SLM1100100L 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig
- 2 x Glas-Drehtür, selbstschließend
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen), 3000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige 
 
Hinweis:
Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser).  *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. Lieferung im stabilen Holzverschlag. Außenverkleidung in Edelstahl-Optik oder in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, teils gegen Aufpreis lieferbar. Innenverkleidung in abweichenden RAL-Farbtönen gegen  Aufpreis lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	986
Tiefe (außen):	645
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1230

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	790
Nettoinhalt (l):	345 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	EXC*
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	203
Nettogewicht (kg):	181 

SERIENZUBEHÖR
2 x Panorama-Seitenteil, B in mm: 23
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39 

SONDERZUBEHÖR
Frontgitter für SLIM GD 100, 1 Stück pro Regalboden nötig
Warentrenner