Gas-Glühplattenherd GGH7 / B2FGB
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372009 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen
- Gusseisenplatte B x T in mm: 340 x 590, in der Mitte der Platte von bis zu 500°C, nach außen abnehmend 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	20,60 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	115
Nettogewicht (kg):	90 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Verbindungsring, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
Fortkochplatte, für 1 Brenner, für Serie EVO 700
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
GN-Rost 2/1, für Öfen der Serien EVO 700 und 900, B x T in mm: 650 x 530, verchromt
Gas-Druckregler
Grillplatte für 1 Brenner, gerillt
Grillplatte für 1 Brenner, glatt
Schieberost über 2 Brenner, Edelstahl, für Herde der Serie EVO 700
Zugunterbrecher, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
rechter und linker Handlauf, für Serie EVO 700, B in mm: 660, T gesamt in mm: 50