Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 165 I-G
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405216511 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen
- 11 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- zuschaltbarer Lüfter
- 1 x Glastür, Isolierglas, selbstschließend, Schloss, Türalarm, ergonomischer Stangengriff, Edelstahl, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische / optische Anzeige, Hauptschalter in Bedienblende, Temperaturalarm
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	615
Höhe (außen):	830

Tiefe bei geöffneter Tür:	1174

Breite (innen):	440
Tiefe (innen):	435
Höhe (innen):	670 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	148
Nettoinhalt (l):	130 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,90
Energieverbrauch/ annum:	353
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	65 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	46
Nettogewicht (kg):	44 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, kunststoffbeschichtet
2 x Füße, vorn, justierbar
3 x Tragrost, bis zu 45 kg belastbar 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für Serie UKU, verzinkt, B x T in mm: 475 x 420