Speiseeisvitrine DLT VIEW H117 Free
Datenstand: 30.08.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531231172 

- durch duale Temperaturfunktion (Tiefkühlung | Kühlung) einsetzbar für Speiseeis|Speiseeis, Speiseeis|Kuchen, Kuchen|Kuchen
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- 2 x hermetischer Kompressor 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1270
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	1170

Breite (innen):	495 | 495
Tiefe (innen):	780 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	180
Nettoinhalt (l):	130 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	2 x 1,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	5621
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	linkes Abteil: -16 bis -10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	rechtes Abteil: -20 bis 2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, matt lackiert, RAL 9003 (Signalweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	150 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtabdeckung
1 x Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig
2 x Rollen
2 x Rollen, mit Bremse
4 x Füße, justierbar