Rückbuffet-Unterbauschrank RBS 1356-87-D
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435871300 

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 2 x Ventilator für bewegte Kälte
- 3 x Glas-Drehtür, Sicherheits-Doppelverglasung, selbstschließend, Schloss (pro Tür), Griffmulde, Türanschlag links | links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende), stufenlose Temperaturregelung, Thermometer, Thermostat
- automatische Abtauung 
 
Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 50. Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1350
Tiefe (außen):	520
Höhe (außen):	870

Breite (innen):	1265
Tiefe (innen):	418
Höhe (innen):	720 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	300
Nettoinhalt (l):	278 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	90
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,80
Energieverbrauch/ annum:	657
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100
Nettogewicht (kg):	88 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
6 x Tragrost, weiß rilsaniert, verstellbar, B x T in mm: 395 x 320