Tiefkühltisch GTTM 3-460-3T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	47480546031 

- für GN 1/1
- sockelfähig
- 3 x Volltür, Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- gerundete Innenwanne, Tauwasserrinne, integrierter Bodenablauf mit Stopfen
- elektronische Steuerung
- akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, Luftfeuchtigkeit regelbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Mittelverdampfer, korrosionsbeständig 
 
Hinweis:
Grundausstattung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1600
Tiefe (außen):	630
Höhe (außen):	610

Breite (Korpus):	1600
Tiefe (Korpus):	630
Höhe (Korpus):	460

Tiefe bei geöffneter Tür:	1000

Breite (innen):	990
Tiefe (innen):	530
Höhe (innen):	360 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	220
Nettoinhalt (l):	170 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	138
Nettogewicht (kg):	90 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
2 x Tragrosthalter, CNS, je Türabteil
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, Abkantung, H in mm: 40, B x T in mm: 1600 x 650
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)
Schubladenset 2 x 1/2, Nutzhöhe in mm: je 120