Saladette SL 1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711109013-0-N-0 

- für GN 1/1-100
- Frontbelüftung
- CNS-Abdeckung, ineinander schiebbar, mit Ausschnitt (B x T in mm: 790 x 510)
- Schneidbrett (bedienseitig), B x T in mm: 900 x 150, Kunststoff, lebensmittelecht, Stärke in mm: 20
- 2 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 100°, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer im Leerraum hinter den Türpfosten 
 
Hinweis:
Auch in Variante 2 x oder 4 x 1/2 Schublade oder in Version BLACK (schwarze Türen und Frontblende) lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	900
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	830

Breite (Korpus):	900
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	800

Tiefe bei geöffneter Tür:	1105

Breite (innen):	800
Tiefe (innen):	585
Höhe (innen):	425 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	210
Nettoinhalt (l):	120 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,17
Energieverbrauch/ annum:	792 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	82 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	90
Nettogewicht (kg):	76 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, je Türabteil
1 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, je Türabteil, B x T in mm: 325 x 530
2 x Längssteg, zur Unterteilung des Ausschnitts, B in mm: 530 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530