Glastürkühlschrank M 85
Datenstand: 22.08.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477801085 

- zur Kühlung und Lagerung von Getränken und verpackten Lebensmitteln
- 7 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 90
- 1 x Glastür, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar (nur Version ohne Schloss)
- LED-Innenbeleuchtung, mit Türkontaktschalter, automatisches Ein-/Ausschalten beim Öffnen und Schließen der Tür, Dauerlichtfunktion
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- elektronische Steuerung (innen)
- Digitalanzeige, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau oder Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	493
Tiefe (außen):	587
Höhe (außen):	840

Tiefe bei geöffneter Tür:	1050

Breite (innen):	422
Tiefe (innen):	425 | 295
Höhe (innen):	700 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	138
Nettoinhalt (l):	125 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	30
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,50
Energieverbrauch/ annum:	182
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Türrahmen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	44
Nettogewicht (kg):	40 

SERIENZUBEHÖR
3 x Tragrost, schwarz rilsaniert
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost, für M85, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 415 x 430