Impuls-Wandkühlregal GALAXY TN H150 1250 SLD
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4538054150125 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- kanalisierbar
- 2 x Schiebetüren (kundenseitig), Isolierglas, selbstschließend
- LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Innen- und Außenverkleidung auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 (ohne Aufpreis) sowie in Edelstahl (mit Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1300
Tiefe (außen):	908
Höhe (außen):	1510

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	970
Nettoinhalt (l):	582 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,47 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1935
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	282
Nettogewicht (kg):	295 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage, T in mm: 503
1 x Regalboden, T in mm: 350
2 x Panorama-Seitenteil
2 x Regalboden, T in mm: 400
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
CNS-Außenverkleidung, H150, 1250
CNS-Innenverkleidung, H150, 1250
LED-Etagenbeleuchtung, 3 Etagen, 3000K, 940
Panoramaseitenteil, H150
Preisschiene, 3 Etagen, 1250
Produktstopper, 3 Etagen, 1250
Seitenteil, geschlossen, H150
Seitenteil, innen verspiegelt, H150