Kühltisch (2 Abteile) KTE 2-65-2T MFR
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485210514 

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 2 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Offenstellung bei 95°, Rahmenheizung, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- Drehzahlregelung der Lüfter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Maschinenfach rechts, Drahtgewebefilter zur Reinigung entnehmbar, spülmaschinentauglich
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1130
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	650

Breite (Korpus):	1130
Tiefe (Korpus):	660
Höhe (Korpus):	650

Tiefe bei geöffneter Tür:	1070

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	200
Nettoinhalt (l):	179 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,08
Energieverbrauch/ annum:	759
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	138
Nettogewicht (kg):	110 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, gelocht, je Türabteil
3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte für KTE und UBE mit 2 Abteilen, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 40
Arbeitsplatte für KTE und UBE mit 2 Abteilen, B x T x H in mm: 1130 x 700 x 50
Auflagegestell GN-Tische, kippsicher, CNS
GN-Zwischenrost 1/1, CNS, höhenverstellbar, gelocht
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockel von 15 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße 2 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Stellfüße 3 Paar Höhe zwischen 85 u. 200 mm, höhenverstellbar -5 /+15 mm, Grundhöhe bitte bei Bestellung angeben
Vollauszug 2 x 1/2, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 210 / 240, CNS, für GN-Behälter 1/1, Tragkraft 45 kg