COOL-LINE Weinkühlschrank WK 200-1
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435810002 

- für Weinkühlung und -Lagerung
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen
- 6 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, rahmenlos, ergonomischer Griff, gewölbt, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Temperaturregelung, Thermometer
- Umluftkühlung: 1 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit (5 bis 18 °C)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	620
Höhe (außen):	822

Breite (Korpus):	595
Tiefe (Korpus):	575
Höhe (Korpus):	805

Breite (innen):	520
Tiefe (innen):	445
Höhe (innen):	605 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	155
Nettoinhalt (l):	141 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	35
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,36
Energieverbrauch/ annum:	130
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	45
Nettogewicht (kg):	44 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
4 x Präsentationsrost, Holz, für Bordeaux-Flaschen (waagerecht liegend)