Konvektionsofen Junior 28
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	533200028 

- Einschub quer
- zum Regenerieren von gekühlten und tiefgekühlten Speisen sowie zum Backen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- Airflow Luftverteilungssystem für den Innenraum
- 1 x Volltür, Edelstahl-Griffleiste, durchgehend, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hygienische Dichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, dicht verschweißt, in Hygieneausführung
- mechanische Steuerung (in der Frontblende)
- Drehknopfbedienung, Zeit- und Temperaturregelung
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 70 mm zu den Seiten und von 120 mm oberhalb einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	948
Tiefe (außen):	615
Höhe (außen):	708

Tiefe bei geöffneter Tür:	1369

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	10,10 kW | 400 V | 3N/PE | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	70 

SONDERZUBEHÖR
Kondensations- / Dunstabzugshaube, für Modelle Junior 28 / 40
Stapelkit, für Modell Junior 28, kombinierbar mit Junior 28 (oben)
Stapelkit, für Modell Junior 28, kombinierbar mit Midi 18 (oben)
Stapelkit, für Modell Junior 28, kombinierbar mit Midi 22 (oben)
Stapelkitsatz, für Kondensations- / Dunstabzugshaube, für Modelle Junior 28 / 40
Untergestell, für Modell Junior 28, offen, B x T x H in mm: 954 x 664 x 920