Einbaukühlvitrine OPV 80-7-M2-Z Front offen
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484340065..GE-HS 

 
- zentralgekühlte Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung  
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR  
- innen CNS 1.4301  
- 700 mm hoher, runder Glasaufbau, Temperaturklasse M2  
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden  
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Flügeltüren aus Isolierglas, kundenseitig offen, 
Seitenscheiben aus Sicherheitsglas  
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert  
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage
in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte  
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung  
- Expansionsventil R 452A vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt  
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters
und der Innenwanne  
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar  
- 2 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde  
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt  
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	700

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert