Speiseeisvitrine STRATOS 2.0 VG 125-1190
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45312511902 

- für Eisschalen bis Höhe in mm: 150 geeignet
- Doppelglas-Hebescheibe (kundenseitig), Schiebescheiben (bedienseitig), beheizt, beheizte Isolierglas-Seitenteile, zweifarbige Seitenteile (Tiefschwarz (RAL 9005) und Perlweiß (RAL 1013)) 
- LED-Innenbeleuchtung (unter dem Deckenglas)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- Verdampfer, (Version PLUS) einzelner Verdampfer, doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem, frontal 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Frontdekore sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1190
Tiefe (außen):	1200
Höhe (außen):	1254

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	754
Nettoinhalt (l):	147 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	23,20
Energieverbrauch/ annum:	8598
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Holz, lackiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	320 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schiebescheibe, beidseitig 

SONDERZUBEHÖR
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle für Serie Stratos, mit Wasseranschluss
Portionierspüle mit Dusche für Serie Stratos, und Wasseranschluss
Waffelhalter mit Topping-Behälter