Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 PREMIUM
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729694 

- für GN 2/1
- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- sockelfähig
- 44 x Einsatzlücke zur Installation von Auflagenschienen (pro Seitenwand), Abstand in mm: 30
- hocheffizienter Lüfter, Airflow Luftverteilungssystem für den Innenraum, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss (pro Tür), Gebläseabstellung bei Türöffnung, Griffleiste (pro Tür), Türanschlag links | rechts, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- Luftleitbleche, verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Boden, korrosionsbeständig
- CRIO TECH - Displaysteuerung
- Temperaturregelung, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes Airflow-System, Bluetooth-Technologie, HACCP APP-Überwachung mit Alpeninox Fridge Control APP, integrierte HACCP-Speicherung, zum Anschluss an ein externes Diagnosesystem, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1441
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1430
Nettoinhalt (l):	1160 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	145
Anschlusswert (Elektro):	0,70 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	9,58
Energieverbrauch/ annum:	3500
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	226
Nettogewicht (kg):	210 

SERIENZUBEHÖR
2 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 30
5 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 165
6 x Auflageschienen (2 Stk.)
6 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650