Umluft-Gewerbekühlschrank HAMBURG 2 180-2-Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	3081180002 

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen
- 1 x CNS-Schublade (oben), Stangengriff, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Nutzhöhe in mm: 270, Schubladenmaße B x T x H in mm: 450 x 450 x 260, max. 20 kg verteilte Last
1 x CNS-Schublade (unten), Stangengriff, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Nutzhöhe in mm: 290, Schubladenmaße B x T x H in mm: 450 x 280 x 290, max. 20 kg verteilte Last
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	850

Breite (innen):	500
Tiefe (innen):	467
Höhe (innen):	670 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	138 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	37
Anschlusswert (Elektro):	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, CNS-verblendete Züge 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	74
Nettogewicht (kg):	63 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Flaschentrennstab für Hamburg 2 / Oberstdorf 2