Unterbautiefkühltisch UTKT 1200
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711117001-0-N-0 

- für GN 1/1
- Frontbelüftung
- , Rahmenheizung, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x CNS-Vollschublade mit Teleskopzug, Nutzhöhe in mm: 271
- abgerundete Ecken, abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer im Leerraum hinter den Türpfosten 
 
Hinweis:
Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) oder als zentralgekühltes Modell für den Anschluss an eine externe Kälteanlage auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	660

Breite (Korpus):	1200
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	550

Breite (innen):	780
Tiefe (innen):	575
Höhe (innen):	410 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	184
Nettoinhalt (l):	130 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,00
Energieverbrauch/ annum:	1679
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -20 °C bei 35 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	125 

SERIENZUBEHÖR
6 x Füße, höhenverstellbar