Umluft-Gewerbekühlschrank KU 380
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435003801 

- zur Kühlung von Getränken und Lebensmitteln
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 48
- 1 x Volltür, Schloss, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Türdichtung (nicht wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung (innen)
- Betriebsanzeige, Außenthermometer, Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1840

Breite (innen):	470
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	1552 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	372
Nettoinhalt (l):	345 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,80
Energieverbrauch/ annum:	657
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	73
Nettogewicht (kg):	64 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten, feststehend
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 55 kg belastbar, B x T in mm: 498 x 405 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für Serie KU 380, weiß rilsaniert