Weintemperierschrank TEP-C24
Datenstand: 29.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	44612524003 

- für Weinkühlung und -Lagerung
- für freistehende Inselmontage
- 4 x Schiebetür (vorn und hinten), Doppelverglasung, UV-Schutzglas, Schloss (pro Tür, unten hinter der Frontblende), ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung, 4000 K (Neutralweiß)
- elektronische Steuerung (unten hinter der Blende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Temperaturregelung, Anti-Vibrations-System
- Temperaturzonen-Möglichkeit (Umluft): 6-8?°C (Schaumwein und Weißwein) oder 14-16?°C (Rotwein)
- Temperaturzonen-Möglichkeit (statisch): 4-8?°C (Schaumwein und Weißwein) oder 12-18?°C (Rotwein)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach untergebaut
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, vertikal entlang des Kühlfachs positioniert
- Inverter-Kompressor 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Lieferung ohne Innenausstattung (siehe Sonderzubehör). Lieferung ohne Dekorabdeckung. Diese muss stets separat gegen Aufpreis bestellt werden (siehe Sonderzubehör). Für die Montage mehrerer Geräte nebeneinander wird je zwei Einheiten ein HPL-Verbindungsrahmen benötigt. HPL-Rahmen und -Verbindungsrahmen auch in weiteren Farben sowie RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Wir empfehlen Ihnen, sich bei Bestellung des Gerätes von uns beraten zu lassen und die gewünschte Außenverkleidung gleich hinzuzufügen.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	874
Tiefe (außen):	568
Höhe (außen):	910

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	234 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	45
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Umluftkühlung: 6 bis 16 °C 
 	statische Kühlung: 4 bis 18 °C 
Klimaklasse:	SN (+10 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium-Struktur, mit thermischer Trennung, ohne Dekorelemente (Sonderzubehör) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	92
Nettogewicht (kg):	71 

SONDERZUBEHÖR
Aktivkohlefilter, wiederaufladbar, für alle Modelle der Serien TEP und MP
All Black-Epoxidpulverbeschichtung, für Metallteile innen und außen, für alle Modelle der Serien TEP und MP
Auflagebord, für Modelle TEP-H14, -H24, -M14, -M24, -C14 und -C24, für bis zu 8 Bordeaux-Flaschen liegend
Auflagebord, für Modelle TEP-M14, -M24, -C14 und -C24, für Flaschen, Gläser und Dekanter stehend
Auflagebord, für Modelle TEP-M14, -M24, -C14 und -C24, für bis zu 3 Bordeaux-Flaschen liegend
Auflagebord, für Modelle TEP-M14, -M24, -C14 und -C24, für bis zu 4 Bordeaux-Flaschen liegend
Auflagebord, für Modelle TEP-M14, -M24, -C14 und -C24, für bis zu 7 Bordeaux-Flaschen schräg liegend
Dynamic White-Beleuchtung (3000-6000K), zur Ersetzung standardisierter LED-Beleuchtung, für alle Modelle der Serien TEP und MP
Epoxidpulverbeschichtung für Türprofil (1), schwarz, für alle Modelle der Serien TEP und MP
HPL-Rahmen, für Modelle TEP-C20, -C22, -C23 und -C24, Hochdrucklaminat
HPL-Verbindungsrahmen, für Modelle TEP-C20, -C22, -C23 und -C24, Hochdrucklaminat
RGB-Beleuchtung (6000-6500K), zur Ersetzung standardisierter LED-Beleuchtung, für alle Modelle der Serien TEP und MP
Standardausstattung, für Modelle TEP-M14, -M24, -C14 und -C24
Synchronisierung mehrerer LED-Fernbedienungen, nur für identische Beleuchtungen, für alle Modelle der Serien TEP und MP