Wandkühlregal ALASKA 120 SLIM ENERGY BLACK
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863512120 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Wurstwaren und Molkereiprodukten
- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- bedienseitig offen, geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar, 4000 K
- Bautiefe in mm: 635, Fronthöhe in mm: 635
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Vorkonfiguriertes Modell BLACK. Abweichende Konfigurationen bitte über die Basismodelle oder den Online-Konfigurator realisieren. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	1950

Breite (innen):	1186
Höhe (innen):	1165 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	455 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 140
Anschlusswert (Elektro):	1,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,59
Energieverbrauch/ annum:	4960
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, RAL 9005 (Tiefschwarz), Profile schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	220
Nettogewicht (kg):	209 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
4 x Regalboden, RAL 9005 (Tiefschwarz), je Modul
PVC-Rammschutz, frontseitig
Preisschiene, je Regalboden