Kühltisch (4 Abteile) CRIO HPO 4-7051
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402712839 

- für GN 1/1
- sockelfähig
- frontseitige Be- und Entlüftung (Unter- und Einbaubarkeit)
- 8 x Schublade, 3-Kammer-Ballondichtung, CNS-Griffleiste
- abgerundete Ecken, Luftleitbleche (innen, unter der Decke)
- CRIO SMART - Displaysteuerung
- Digitalanzeige, Turbo Cooling Zyklus, Ein-/Aus-Schalter, HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, NFC APP-Steuerung für Service- und Einstellparameter, RS 485 Schnittstelle, kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und Carel, Konnektivität für Echtzeitzugriff über IoT und Ethernet Fern- und Datenüberwachung (optionales Zubehör erforderlich)
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- freiliegender Verdampfer 
 
Hinweis:
Auch mit Maschinenfach auf der rechten Seite (MFR) lieferbar. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, optional Tauwasserschale mit elektrischer Tauwasserverdunstung.  Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2111
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	2115
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1110

Breite (innen):	1706
Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	550 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	590
Nettoinhalt (l):	250 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand verzinkt, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	173
Nettogewicht (kg):	158 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, Aufkantung, H in mm: 50 / 100, für 4-türige Kühltische der Serie CRIO HPO
Arbeitsplatte, allseitige Abkantung, H in mm: 50, für 4-türige Kühltische der Serie CRIO HPO
Auflageschienen (2 Stk.)
Ethernet -Verbindungssatz, IR33 (CAREL), für 1 Kühlgerät, Kabellänge in mm: 3500
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
IoT-Erweiterungsmodul, je Kühleinheit 1 erforderlich
PoE-Netzwerk-Switch für 1-6 angeschlossene IoT-Kühleinheiten, zur Datenüvbertragung über ein zentrales Ethernet-Kabel
Schubladenset  1 x 1/3 + 1 x 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 85
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)
Vernetzungs-HUB, inkl. RS 485 zu USB Converter, SIM-Karten-Router mit Ethernet, WiFi und 4G-Übertragung