Unterbau-Neutralelement UE7 / 400-O
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406371112 

- Unterbau-Neutralelement, ungekühlt
- 3-seitig geschlossen, bedienseitig offen 
 
Hinweis:
Design passend zu Serie EVO 700. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	555
Höhe (außen):	600

EIGENSCHAFTEN
Aufstellungsart:	Standgerät 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	13
Nettogewicht (kg):	10 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
Heizelement für Unterbauten, 0,65 kW Elektro-Anschluss, B x T x H in mm: 360 x 610 x 60
Schienengestell li / re, für 4 x GN 1/1, für Unterbauschränke der Serie EVO 700<br />Bei Verwendung von GN-Behältern: Höhe zwischen den Schienen: 30 mm, max. nutzbare GN-Behälterhöhe: 1 x 200 mm
Schubladenset (2 Stk.), mit Schienen, für Unterbauschränke der Serie EVO 700, B x T x H in mm: 350 x 520 x 145
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten