Portionierspüle Typ 5416
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4881275416 

- Standrohr mit  Abklopfkante
- Wasserzulauf 3/8 Zoll-Innengewinde am serienmäßigen Kugelhahn, mit Portionierdusche und regelbarem Wasserdurchlauf, Wasserablauf über 3/4 Zoll-Schlauch oder Geschirrspüler Ablaufschlauch 
 
Hinweis:
Bauseitig ist gemäß DVGW ein Rückschlagventil für den Wasserzulauf erforderlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	270
Tiefe (außen):	110
Höhe (außen):	115

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	1,4
Nettogewicht (kg):	2 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kugelhahn 

SONDERZUBEHÖR
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien ISETTA / FIJI / ISABELLA / BERMUDA / ELEGANCE
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien MILLENNIUM 2.0 / MILLENNIUM GELATO