Rückstellprobenschrank RGS 120
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405508120 

- für verschließbare Rückstellproben-Dosen
- 1 x Volltür, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende), Alarmfunktion
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	553
Tiefe (außen):	624
Höhe (außen):	631

Tiefe bei geöffneter Tür:	1129

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	70 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	39
Anschlusswert (Elektro):	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,35 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-7 bis -20 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, verzinkt, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	33
Nettogewicht (kg):	31 

SERIENZUBEHÖR
1 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á  0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50
115 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
2 x Edelstahlsystemblech, für 25 Probendosen á  0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50
2 x Füße, vorn, justierbar
3 x Edelstahlsystemblech, für 15 Probendosen á  0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 250 x 50 

SONDERZUBEHÖR
Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
Schildersatz mit Wochentagen, komplett