Gas-Fritteuse GF6 / 2B8LT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472113028 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- tiefgezogenes Becken
- Piezo-Zündung, Sicherheitsthermostat, Gas-Regelventil, Gasabzug mit Abzugsrost hinten 
 
Hinweis:
Werkseitig auf Erdgas eingestellt, Flüssiggas-Wechseldüsen liegen dem Gerät bei. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	700
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	300

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	12,50 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	43
Nettogewicht (kg):	36 

SERIENZUBEHÖR
2 x Fritteusendeckel
2 x Fritteusenkorb, mit Holzgriff, B x T x H in mm: 210 x 260 x 105 

SONDERZUBEHÖR
Korb für Fritteuse, für Fritteusen der Serie SNACK 600, B x T x H in mm: 210 x 265 x 105
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600