COOL-LINE Kühlschrank CD 350 LED
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4703502105 

- zur Kühlung und Präsentation von Flaschen
- 12 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Aluminium-Rahmen, Grundausstattung ohne Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	1730

Tiefe bei geöffneter Tür:	1160

Breite (innen):	502
Tiefe (innen):	453
Höhe (innen):	1518 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	350
Nettoinhalt (l):	320 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	65
Anschlusswert (Elektro):	0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,04
Energieverbrauch/ annum:	744
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 14 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	70
Nettogewicht (kg):	65 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
6 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 50 kg belastbar, B x T in mm: 523 x 351 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost CD 350 / CD 350-2