Gas-Rostgrill GRG7 / 2H
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372238 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen
- 2 x Heizzone, Piezo-Zündung, emailliertes Gusseisen beidseitig verwendbar 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	713
Höhe (außen):	980

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	16,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	90
Nettogewicht (kg):	75 

SERIENZUBEHÖR
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl, abnehmbar
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250
4 x Grillrost, emailliertes Gusseisen
Fettschublade 

SONDERZUBEHÖR
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, 50 mbar, für 406372238