Gemeinschaftskühlschrank GKS 380-14 F
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	3081214991 

- für Gemeinschaftsverpflegung
- 1 x Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach unten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	664
Tiefe (außen):	594
Höhe (außen):	1920

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	564
Tiefe (innen):	490
Höhe (innen):	1420 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	390 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	35
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,89 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	146
Nettogewicht (kg):	135 

SERIENZUBEHÖR
14 x Schlüssel (2 Stk.), je Schließfach
2 x Generalschlüssel
4 x Füße, justierbar