Gas-Lavasteingrill GLG7 / 1HT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372044 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- 2 x Kunststoffgriff
- Erdgas-Düsen
- 1 x Heizzone, Piezo-Zündung, emailliertes Gusseisen, Lavasteine 
 
Hinweis:
Für die Montage auf Edelstahl-Unterbauten beachten Sie bitte den Montagehinweis in der Bedienungsanweisung. Montage ist generell nur auf offenen Unterbauten möglich. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	401

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	716
Höhe (Korpus):	251

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	7,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	39
Nettogewicht (kg):	32 

SERIENZUBEHÖR
1 x Grillrost, emailliertes Gusseisen
1 x Schaber, für Spezialgrillrost
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Grills, 400 mm-Element, 50 mbar